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Budowa i zasada działania komputera oraz systemy operacyjne

1) Jednostki pamięci: mając 4-bajtowy adres można zaadresować obszar pamięci
o rozmiarze:
· 4GB
· 1TB
· 4TB
· 1GB

2) Notacja U2: najmniejsza i największa liczba, jaką można zapisać w U2 na 32 bitach to:
· min = ( -2 )^(-31)    max = 2^31 
· min = ( -2 )^31      max= 2^31 -1
· min =( -2 )^31 -1    max= 2^32 -1
· min = ( -2 )^32      max = 2^32

3) PAO - wybierz poprawne zdania na temat stronicowania i segmentacji:	
· Tablica stron zawiera informacje o zalokowanych w PAO stronach wszystkich procesów
· Strony nie mogą być współdzielone przez różne procesy
· Każdy proces ma własną tablicę stron
· w przypadku segmentacji wszystkie segmenty mają ten sam rozmiar

4) Wybierz zestaw wywłaszczających algorytmów szeregowania procesów:
· FIFO, semafory
· FCFS, SJF
· stronicowanie, round robin
· SJF, priorytetowy, round robin

Fizyka atmosfery

5) Krzywa stratyfikacji termicznej to:	
· przestrzenny rozkład maksymalnej temperatury	
· wykres średniej dobowej temperatury w stacji	
· wykres maksymalnej i minimalnej temperatury w roku
· pionowy, rzeczywisty rozkład temperatury w przekroju atmosfery 	

6) W Polsce wiatr fenowy to inaczej:
· wiatr katabatyczny	
· wiatr bryzowy	
· halny	
· pasat
Geoinżynieria

7) Wśród procesów endogeniczynch wyróżnia się:
· procesy górotwórcze, wulkanizm, wietrzenie fizyczne
· wulkanizm, plutonizm, metamorfizm, procesy górotwórcze	
· wietrzenie chemiczne, plutonizm, procesy górotwórcze	
· procesy górotwórcze, osuwiska, magmatyzm, wulkanizm

8) Wskaż prawdziwe stwierdzenie	
· Najwolniejszym procesem stokowym jest spełzywanie	
· Proces odpadania zachodzi na stokach o umiarkowanym nachyleniu (od ok. 25O)
· Pochylone w dół stoku drzewa, słupy, płyty nagrobne, czy płoty są efektem procesu spływów błotnych	
· Spłukiwanie zachodzi intensywniej na polach obsianych zbożem niż na polach z roślinami okopowymi

9) Która z podanych wielkości jest właściwością mechaniczną gruntu:	
· kąt tarcia wewnętrznego	
· temperatura	
· gęstość objętościowa szkieletu	
· stopień zagęszczenia

Hydroiżynieria

10) Zdolność gruntów i skał do transportu wody:	
· nie ma wpływu na infiltrację 	
· wpływa na wielkość infiltracji zależnie od ilości znajdujących się w nich wolnych przestrzeni 
· ogranicza infiltrację jedynie podczas opadów	
· pozwala na ograniczenie infiltracji tylko dla piasków

11) Natężenie opadu o wysokości 14.6 mm, który trwał 140 min wynosi:	
· 0.3 (mm/min)	
· 1 (mm/min)	
· 0.1 (mm/min)	
· 10 (mm/min)

12) Współczynnik Manninga określa:	
· szorstkość powierzchni	
· tarcie laminarne	
· lepkość wody	
· symetryczność koryta

Hydrogeofizyka oraz tomografia i badania otworowe

13) Która z metod elektrycznych jest najczęściej stosowana w geofizyce inżynierskiej:
· IP
· SP
· VSP
· ERT	
14) W geofizycznych metodach elektrooporowych i w metodzie georadarowej wspólną własnością fizyczną badanego ośrodka, mającą wpływ na pomiar jest:	
· przenikalność magnetyczna	
· ładowalność (chargeability)	
· stała dielektryczna 
· przewodność elektryczna	

15) Który algorytm wykorzystuje się w inwersji danych pomiarowych, w tomografii prędkościowej:
· Eulera
· Rungego-Kutty
· FIR
· SIRT		

Geodezja i kartografia

16) Teodolit służy do pomiaru:	 
· azymutów	 
· długości poziomych
· kątów poziomych i zenitalnych		 
· długości nachylonych

17) Numeryczny model terenu jest pod względem treści odpowiednikiem mapy:
· tematycznej
· obiektowej
· warstwicowej
· ortofotomapy

18) Który z poniższych jest przykładem globalnego systemu odniesienia:
· ETRF2000-PL/CS92	
· WGS84
· PL 1992	
· ETRF2000-PL/CS2000/18

System Informacji Geograficznej, System Informacji o Terenie, informacje o podłożu CBDG

19) Buforowanie w GIS służy do:	
· Obliczania powierzchni poligonu
· Tworzenia wokół obiektów obszarów o zadanej odległości		
· Zmiany układu współrzędnych	
· Przekształcenia rastra na wektor

20) Mapa elektroniczna o szczegółowości mapy 1:500 wzbogacona danymi opisowymi jest określana skrótem:	
· SIT	 
· GIS	 
· SIP	 
· GPS
21) W Centralnej Bazie Danych Geologicznych informacje na temat osuwisk znajdziemy
w bazie:
· SOPO	
· MPGN	
· ATES	
· UTES

Teledetekcja

22) Landsat jest systemem:		
· pasywnym	
· aktywnym	
· radarowym	
· laserowym

23) „System satelitarny posiada 36 kanałów” - to informacja o:	
· rozdzielczości radiometrycznej
· rozdzielczości spektralnej	
· rozdzielczości przestrzennej	
· rozdzielczości czasowej

24) NDVI to:	
· wskaźnik glebowy	
· wskaźnik przejrzystości atmosfery	
· wskaźnik wegetacji	
· wskaźnik mętności wody

Fotogrametria

25) Stała kamery, położenie punktu głównego, rozmiar elementu matrycy to:	
· Elementy orientacji zewnętrznej kamery	
· Elementy orientacji wzajemnej kamery	
· Elementy orientacji bezwzględnej kamery
· Elementy orientacji wewnętrznej kamery	

26) Ortofotomapa	
· to odpowiednio przycięte zdjęcie lotnicze	
· to odpowiednio przycięte zdjęcie lotnicze po korekcji radiometrycznej
· Powstaje ze zdjęcia lotniczego i numerycznego modelu terenu		
· to odpowiednio przycięte zdjęcie naziemne po korekcji radiometrycznej

Przetwarzanie i analiza sygnałów cyfrowych

27) Do redukcji szumu w sygnałach sejsmicznych i elektromagnetycznych stosuje się:
· migrację sekcji czasowej
· korekcję pierwszych wstąpień sygnałów
· filtrację w domenie częstotliwości
· konwersję czasowo-głębokościową	
28) Radargram rejestrowany w metodzie GPR przetwarza się technikami/metodami:
· całkowania i różniczkowania numerycznego
· przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych
· różnic i elementów skończonych
· algorytmami genetycznymi i memetycznymi	

Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych oraz grafika komputerowa

29) Przekształcenia morfologiczne:	
· wykorzystują FFT-1 przefiltrowanego obrazu po szybkiej transformacie Fouriera	
· wykorzystują operacje logiczne i arytmetyczne w obszarach zdefiniowanych za pomocą elementu strukturalnego
· wykorzystują przekształcenia mikroobszarów za pomocą sieci neuronowych
· są przekształceniami bezkontekstowymi

30) Filtry gradientowe do detekcji krawędzi (np. Prewitt): 	
· umożliwiają ocenę kierunku (orientacji) stycznej do krawędzi w danym punkcie 	
· pozwalają na rezygnację ze wstępnej redukcji szumów, która rozmywa krawędzie
· są filtrami dolnoprzepustowymi	
· są rodzajem filtru medianowego

31) Które stwierdzenie najlepiej opisuje zastosowanie bloków w systemach CAD:
· Umożliwiają tworzenie powtarzalnych elementów	 
· Służą do tworzenia warstw i zarządzania ich widocznością	 
· Pozwalają na eksport rysunku do formatu 3D bez utraty danych	
· Umożliwiają automatyczne generowanie dokumentacji technicznej bez udziału użytkownika

Algorytmy i programowanie

32) Wskaż zdanie fałszywe:	
· Algorytm to przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania
· Algorytm to zbiór poleceń wykonywanych na obiektach/danych wraz ze wskazaniem kolejności poleceń
· Program to algorytm zapisany w wybranym języku programowania
· Schemat blokowy jest mniej dokładny niż algorytm

33) Jaki jest związek między klasą i obiektem:	
· klasa to rodzaj obiektu	
· obiekt to rodzaj klasy	
· są to pojęcia tożsame
· obiekt to przedstawiciel klasy	

34) Enkapsulacja to cecha realizowana za pomocą:	
· modyfikatorów dostępu składników klas	
· składników statycznych	
· implementacji interfejsów	
· typów generycznych
35) Dziedziczenie w języku Java dotyczy definiowania:	
· tylko klas	
· klas lub interfejsów	
· tylko interfejsów	
· pakietów

36) Jak nazywa się plik konfiguracyjny aplikacji iOS zawierający m.in. identyfikator aplikacji:
· Config.xml	
· AppConfig.json
· Info.plist		
· Manifest.plist

Metody numeryczne i obliczenia komputerowe

37) Na czym polega metoda elementów skończonych
· na iteracyjnym zmniejszaniu wymiarów i przekrojów elementów konstrukcji aż do momentu, gdy każda część osiągnie „optymalną” wytrzymałość — stosuje się to jako metodę projektową polegającą na sukcesywnym odsiewaniu materiału w celu oszczędności masy
· na testowaniu wytrzymałości konstrukcji poprzez jej laboratoryjne testy wytrzymałościowe
· na podziale konstrukcji na skończoną liczbę elementów połączonych w węzłach, sformułowaniu równań dla tych elementów oraz rozwiązaniu globalnego układu równań po zadaniu warunków brzegowych w celu wyznaczenia wartości analizowanych parametrów
· na zastępowaniu rzeczywistych elementów budowli precyzyjnymi modelami 3D drukowanymi w skali
i poddawaniu ich fizycznym testom obciążeń, aby na podstawie obserwacji modelu wnioskować
o zachowaniu konstrukcji rzeczywistej

38) Na czym polega metoda różnic skończonych	 
· na zastąpieniu pochodnych w równaniach różniczkowych ich przybliżeniami obliczanymi na podstawie wartości funkcji w dyskretnych punktach siatki 	
· na losowym dobieraniu punktów w przestrzeni rozwiązania i wybieraniu tych, które minimalizują błąd równania różniczkowego 	
· na iteracyjnym wygładzaniu funkcji aż do uzyskania rozwiązania, bez użycia równań różniczkowych
· na zastępowaniu równań różniczkowych ich odpowiednikami całkowymi i rozwiązywaniu ich za pomocą metod Monte Carlo

39) Niech S = S(t) jest funkcja drogi od czasu; jak policzyć przyśpieszenie:	
· Przyrost funkcji  S(t)	
· Przyrost pochodnej  S(t)
· Druga pochodna S’(t)	
· Stosunek prędkości

Przetwarzanie i analiza gedanych

40) W środowisku Matlab, m-pliki funkcyjne:  
· mogą zawierać dodatkowe funkcje lokalne i zagnieżdżone
· nie mogą zawierać funkcji lokalnych i zagnieżdżonych
· mogą zawierać tylko funkcje lokalne, a funkcje zagnieżdżone są zabronione
· mogą zawierać tylko funkcje zagnieżdżone, a funkcje lokalne są zabronione
41) Co umożliwia polimorfizm w języku Python:	
· Ukrywanie danych wewnątrz klasy	
· Tworzenie nieskończonej liczby obiektów	
· Dziedziczenie wyłącznie po jednej klasie bazowej 
· Traktowanie obiektów różnych klas za pomocą tej samej metody

42) Modelowanie geodanych możesz zrealizować stosując:	
· zapytania SQL
· algorytmy uczenia maszynowego	
· EDA	
· korelację wzajemną (cross-correlation)

43) W ramach geostatystycznej analizy danych (EDA), które z poniższych narzędzi (wykresów) jest kluczowe do oceny ciągłości przestrzennej zjawiska i wyznaczenia zasięgu autokorelacji, co jest niezbędnym krokiem przed wykonaniem interpolacji metodą krigingu?	
· Semiwariogram (wariogram) eksperymentalny	
· Histogram częstości występowania wartości	
· Wykres pudełkowy (Boxplot)	
· Macierz korelacji Pearsona między zmiennymi

Przetwarzanie i analiza hydrodanych

44) Definicja: int f (double a, int b){...} oznacza w języku C, że: 	
· wywołanie funkcji f jako: f(2.5); jest poprawne 	
· wywołanie funkcji f jako: f(2,5,7); jest poprawne 	
· wywołanie funkcji f jako: int w=f(-7,1,0); jest poprawne
· wywołanie funkcji f jako: int w=f(2,2); jest poprawne 	

45) Który pakiet języku R można zastosować do analizy hydrodanych:
· shiny
· tidyverse	
· mathml
· evola

46) Procedura Sub oraz funkcja Function w środowisku VBA mają następujące cechy:
· zarówno Sub jak i Function zwracają wartości 
· Function nie zwraca wartości, natomiast Sub zwraca wartość, którą można jedynie przypisać
do zmiennej
· Sub nie zwraca wartości, natomiast Function zwraca wartość, którą można wykorzystać
w formule lub przypisać do zmiennej	
· zarówno Sub jak i Function można wywołać bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym







Symulacje komputerowe w geoinżynierii

47) Do czego stosujemy MES w budownictwie:
· do analizy złożonych zjawisk fizycznych w budownictwie (np. naprężeń, przemieszczeń, przepływu ciepła czy ciśnienia), gdy nie można uzyskać ścisłego rozwiązania analitycznego
· do określania optymalnego kształtu i koloru elewacji budynku w fazie projektowej, polega na doborze powtarzalnych elementów na elewację
· do planowania kolejności betonowania i harmonogramu prac budowlanych
z uwzględnieniem wymagań związanych z parametrami hydratacji betonu
· do szacowania kosztów i zapotrzebowania na materiały w procesie realizacji inwestycji

48) W jakich zastosowaniach model Coulomba–Mohra jest wykorzystywany w analizach MES 
· do analizy przepływu ciepła w gruncie i ośrodku skalnym
· do symulacji przepływów laminarnych cieczy w kanałach 
· do symulacji przepływu turbulentnego cieczy w rurociągach 
· do analizy stateczności skarp, fundamentów, obudów wykopów i innych konstrukcji geotechnicznych

Symulacje komputerowe w hydroinżynierii

49) Aby przeprowadzić symulację komputerową przepływu wody w ośrodku szczelinowo-porowym, należy:
· zbudować model fizyczny analizowanego ośrodka z porowatego materiału, wygenerować w modelu naprężenia w celu wytworzenia szczelin    
·  zbudować model numeryczny, określić odpowiednie parametry materiałowe, zdefiniować warunki brzegowe/początkowe
· zbudować model numeryczny, określić odpowiednie parametry materiałowe, zrezygnować z definicji warunków brzegowych/początkowych, ponieważ nie mają one wpływu na wynik symulacji
· zbudować model fizyczny, przyjąć stałą prędkość przepływu w całym modelu zakładając, że przepływ zachodzi tylko w szczelinach, ze względu na istnienie porowatości zamkniętej

50) Na czym polega metoda objętości skończonych stosowana w komputerowej mechanice płynów (CFD) 
· na zastępowaniu przepływu płynu jedynie jego liniową aproksymacją, ignorując nieliniowe człony równań Naviera–Stokesa 	
· to metoda, w której przepływ płynu analizuje się wyłącznie na podstawie eksperymentalnych wykresów ciśnienia i prędkości, bez rozwiązywania równań 	
· na podziale domeny obliczeniowej na kontrolne objętości i zapisywaniu równań zachowania (masy, pędu, energii) w postaci całkowej dla każdej z nich, co pozwala obliczać strumienie
przez powierzchnie kontrolne 
· na tworzeniu uproszczonych modeli 3D przepływu i ocenianiu ich zachowania poprzez fizyczne testy
w tunelu aerodynamicznym
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